### Speciális tulajdonságok

A működési környezet és a teljesítménnyel kapcsolatos szempontok szerint dinamikus módon beállíthatja a speciális tulajdonságokat. A speciális tulajdonságok beállításához nyissa meg az eszközkezelőt, bontsa ki a 'Network adapters' (Hálózati adapterek) hierarchikus listát, jelölje ki a "Realtek RTL81XX Ethernet NIC" opciót, kattintson a jobb egérgombbal, és indítsa el a Properties... (Tulajdonságok...) menüpontot. Amikor megjelennek az RTL81XX tulajdonságai, jelölje ki az Advanced (Speciális) tulajdonságokat tartalmazó lapot.

Megjegyzés:

- A speciális tulajdonságok beállításait a speciális felhasználók vehetik igénybe. Az általános felhasználóknak az alapértelmezett értékeket kell alkalmazniuk.

- A speciális tulajdonságok hibás beállítása sikertelen csatlakozáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezet. Ebben az esetben az itt leírtak szerint válassza ki a megfelelő beállítást, vagy állítsa vissza az alapértelmezett értéket.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### 802.1Q/p VLAN Tagging

Az IEEE 802.1Q/p szabványra vonatkozó adatok a csomag prioritását jelzik, illetve azt a VLAN virtuális hálózatot, amelyhez a csomag tartozik. Ennek az opciónak a beállításával engedélyezheti a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a NIC hardveren végrehajtandó VLAN-címkézést/-címkeeltávolítást.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a VLAN-címkézést/címkeeltávolítást.
Letiltás | Letiltja a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a VLAN-címkézést/címkeeltávolítást (alapértelmezett).

#### Folyamatvezérlés

A beérkező oldal sebességéhez való igazodás érdekében a NIC átmeneti időre leállíthatja a csomagok továbbítását.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a folyamatvezérlést (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a folyamatvezérlést.

#### Óriás keret

Az Ethernet számára maximálisan engedélyezett átviteli egység (MTU) mérete 1500 bájt. Az óriás keret az a keret, amelynek hosszúsága meghaladja az 1500 bájt értéket. Ezzel az opcióval beállíthatja az Ethernet NIC által támogatott átviteli egység maximális méretét.

Opciók | Leírás
2 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 2 KB értéket.
3 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 3 KB értéket.
4 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 4 KB értéket.
5 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként az 5 KB értéket.
6 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 6 KB értéket.
7 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 7 KB értéket.
8 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 8 KB értéket.
9 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 9 KB értéket.
Letiltás | Letiltja az óriás keretet (alapértelmezett).

Megjegyzés:

- Az 'óriás keret' funkció engedélyezéséhez a másik csatlakoztatott oldalon is engedélyezni kell ezt a funkciót.

#### Kapcsolat sebessége/Duplex üzemmód

Módosíthatja a kapcsolat sebességét és a duplex (kétirányú) üzemmódot.

Opciók | Leírás
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés | Az automatikus sebesség- és duplexitás-felismerési funkció a csatlakoztatott eszközzel érzékeli a támogatott kapcsolat sebességét és a duplex módot (alapértelmezett).
10 Mbps/Félduplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 10 Mbps/Félduplex értéket.
10 Mbps/Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 10 Mbps/Teljes duplex értéket.
100 Mbps/Félduplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 100 Mbps/Félduplex értéket.
100 Mbps/Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 100 Mbps/Teljes duplex értéket.
1000 Mbps/Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként az 1000 Mbps/Teljes duplex (*) értéket.

Megjegyzés:

- (*) Az RTL8101E, RTL8102E és RTL8139 sorozatú NIC kizárólag a 10/100 Mbps értéket támogatja.

#### Hálózati cím

Lehetővé teszi a MAC-cím módosítását.

Alapértelmezett érték: Nincs jelen.

#### Ellenőrzőösszeg tehermentesítése

Beállítja a NIC hardveren végrehajtandó ellenőrzőösszeg funkciót.

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a NIC hardveren végrehajtandó ellenőrzőösszeg funkciót.
Rx ellenőrzőösszeg | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó Rx ellenőrzőösszeg funkciót.
Tx ellenőrzőösszeg) | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó Tx ellenőrzőösszeg funkciót.
Tx/Rx ellenőrzőösszeg | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó Tx/Rx ellenőrzőösszeg funkciót (alapértelmezett).

#### A TCP_Largesend átvitelvezérlő protokoll tehermentesítése

Beállítja a NIC hardveren végrehajtandó TCP csomagtöredezettségi funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó TCP csomagtöredezettségi funkciót (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a NIC hardveren végrehajtandó TCP csomagtöredezettségi funkciót.

#### Felélesztés leállítás után hálózaton keresztül

Beállítja a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót.
Letiltás | Letiltja a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót (alapértelmezett).

#### PCIe automatikus letiltása (Energiatakarékos)

Az energiatakarékos módra való átváltáshoz a meghajtó automatikusan letiltja a PCIe funkciót a kábel csatlakoztatott állapota alapján.

Opciók | Leírás
Letiltva | Letiltja a 'PCIe automatikus letiltása' funkciót (alapértelmezett).
Engedélyezve, akkumulátor | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor használatban van, letiltja a PCIe funkciót.
Engedélyezve, akkumulátor vagy AC | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor vagy az AC-tápegység használatban van, letiltja a PCIe funkciót.

#### PHY automatikus letiltása (Energiatakarékos)

Az energiatakarékos módra való átváltáshoz a meghajtó automatikusan letiltja a PHY funkciót a kábel csatlakoztatott állapota alapján.

Opció | Leírás
Letiltva | Letiltja a 'PHY automatikus letiltása' funkciót (alapértelmezett).
Engedélyezve, akkumulátor | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor használatban van, letiltja a PHY funkciót.
Engedélyezve, akkumulátor vagy AC | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor vagy az AC-tápegység használatban van, letiltja a PHY funkciót.

### Windows Vista

#### Gigabit automatikus letiltása (Energiatakarékos)

Az energiatakarékos módra való átváltáshoz a meghajtó automatikusan letiltja a Gigabit funkciót, amikor a kábel ismét csatlakoztatva van.

Opciók | Leírás
Letiltva | Letiltja az 'Gigabit automatikus letiltása' funkciót (alapértelmezett).
Újrakapcsolódás, akkumulátor | Amikor az akkumulátor használatban van, automatikusan letiltja a Gigabit funkciót újrakapcsolódáskor.
Újrakapcsolódás, akkumulátor vagy AC | Újrakapcsolódáskor automatikusan letiltja a Gigabit funkciót.

Megjegyzés:

- (*) Az RTL8101E, RTL8102E és RTL8139 sorozatú NIC kizárólag a 10/100 Mbps értéket támogatja.

#### PCIe automatikus letiltása (Energiatakarékos)

Az energiatakarékos módra való átváltáshoz a meghajtó automatikusan letiltja a PCIe funkciót a kábel csatlakoztatott állapota alapján.

Opciók | Leírás
Letiltva | Letiltja a 'PCIe automatikus letiltása' funkciót (alapértelmezett).
Engedélyezve, akkumulátor | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor használatban van, letiltja a PCIe funkciót.
Engedélyezve, akkumulátor vagy AC | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor vagy az AC-tápegység használatban van, letiltja a PCIe funkciót.

#### PHY automatikus letiltása (Energiatakarékos)

Az energiatakarékos módra való átváltáshoz a meghajtó automatikusan letiltja a PHY funkciót a kábel csatlakoztatott állapota alapján.

Opció | Leírás
Letiltva | Letiltja a 'PHY automatikus letiltása' funkciót (alapértelmezett).
Engedélyezve, akkumulátor | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor használatban van, letiltja a PHY funkciót.
Engedélyezve, akkumulátor vagy AC | Amikor a kábel ki van húzva, és az akkumulátor vagy az AC-tápegység használatban van, letiltja a PHY funkciót.

#### Folyamatvezérlés

A beérkező oldal sebességéhez való igazodás érdekében a NIC átmeneti időre leállíthatja a csomagok továbbítását.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a folyamatvezérlést (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a folyamatvezérlést.

#### Megszakítás visszatartása

Dinamikus módon hozzáigazíthatja a megszakítások gyakoriságát a processzorhoz a hálózati forgalomnak megfelelően.

Opciók | Leírás
Engedélyezve | Engedélyezi a megszakítás-visszatartási funkciót (alapértelmezett).
Letiltva | Letiltja a megszakítás-visszatartási funkciót.

#### IPv4 ellenőrzőösszeg tehermentesítése

Beállítja a IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardverhez.

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél.
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi az IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi az IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél.
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi az IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél.

#### Nagyobb küldemény tehermentesítése (IPv4)

Beállítja a NIC hardveren végrehajtandó TCP csomagtöredezettségi funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezve | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó IPv4 csomagtöredezettségi funkciót (alapértelmezett).
Letiltva | Letiltja a NIC hardveren végrehajtandó IPv4 csomagtöredezettségi funkciót.

#### Nagyobb küldemény tehermentesítése (IPv6)

Beállítja a NIC hardveren végrehajtandó IPv6 csomagtöredezettségi funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezve | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó IPv6 csomagtöredezettségi funkciót (alapértelmezett).
Letiltva | Letiltja a NIC hardveren végrehajtandó IPv6 csomagtöredezettségi funkciót.

#### Óriás keret

Az Ethernet számára maximálisan engedélyezett átviteli egység (MTU) mérete 1500 bájt. Az óriás keret az a keret, amelynek hosszúsága meghaladja az 1500 bájt értéket. Ezzel az opcióval beállíthatja az Ethernet NIC által támogatott átviteli egység maximális méretét.

Opciók | Leírás
2 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 2 KB értéket.
3 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 3 KB értéket.
4 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 4 KB értéket.
5 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként az 5 KB értéket.
6 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 6 KB értéket.
7 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 7 KB értéket.
Letiltás | Letiltja az óriás keretet (alapértelmezett).

Megjegyzés:

- Az 'óriás keret' funkció engedélyezéséhez a másik csatlakoztatott oldalon is engedélyezni kell ezt a funkciót.

#### Hálózati cím

Lehetővé teszi a MAC-cím módosítását.

Alapértelmezett érték: Nincs jelen.

#### Prioritás és VLAN

Az IEEE 802.1Q/p szabványra vonatkozó adatok a csomag prioritását jelzik, illetve azt a VLAN virtuális hálózatot, amelyhez a csomag tartozik. Ennek az opciónak a beállításával engedélyezheti a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a NIC hardveren végrehajtandó VLAN-címkézést/-címkeeltávolítást.

Opciók | Leírás
Prioritás és VLAN letiltva | Letiltja a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a VLAN-címkézést/címkeeltávolítást.
Prioritás és VLAN engedélyezve | Engedélyezi a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a hardveren végrehajtandó VLAN-címkézést/címkeeltávolítást.
Prioritás engedélyezve | Engedélyezi a hardveren végrehajtandó prioritási funkciót.
VLAN engedélyezve | Engedélyezi a hardveren végrehajtandó VLAN-címkézési/címkeeltávolítási funkciót.

#### Vételi pufferek

Beállítja a beérkező puffer méretét.

Opciók | Tartomány
Beérkező puffer mérete | 1~512 (alapértelmezett érték: 512)

#### Vételoldali skálázás

A vételoldali skálázás (RSS) egy terheléselosztó mechanizmus, amelynek segítségével dinamikus módon ki lehet jelölni a többszálas processzort a beérkező csomagok jelzéseinek feldolgozásához.

Opciók | Leírás
Engedélyezve | Engedélyezi a RSS funkciót (alapértelmezett).
Letiltva | Letiltja az RSS funkciót.

Megjegyzés:

- Az RSS funkciót kizárólag az RTL8168C és RTL8102E sorozatú hálózati adapter támogatja.

#### Felélesztés leállítás után hálózaton keresztül

Beállítja a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezve | Engedélyezi a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót.
Letiltva | Letiltja a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót (alapértelmezett).

#### Sebesség és duplex

Módosíthatja a kapcsolat sebességét és a duplex (kétirányú) üzemmódot.

Opciók | Leírás
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés | Az automatikus sebesség- és duplexitás-felismerési funkció a csatlakoztatott eszközzel érzékeli a támogatott kapcsolat sebességét és a duplex módot (alapértelmezett).
10 Mbps Félduplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 10 Mbps/Félduplex értéket.
110 Mbps Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 10 Mbps/Teljes duplex értéket.
100 Mbps Félduplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 100 Mbps/Félduplex értéket.
100 Mbps Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 100 Mbps/Teljes duplex értéket.
1.0 Gbps Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként az 1000 Mbps/Teljes duplex (*) értéket.

Megjegyzés:

- (*) Az RTL8101E, RTL8102E és RTL8139 sorozatú NIC kizárólag a 10/100 Mbps értéket támogatja.

#### TCP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv4)

Beállítja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

#### TCP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv6)

Beállítja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

#### Átviteli pufferek

Beállítja az átviteli puffer méretét.

Opciók | Tartomány
Átviteli puffer mérete | 1~128 (alapértelmezett érték: 128)

#### UDP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv4)

Beállítja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

#### UDP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv6)

Beállítja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).